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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

公路工程混凝土配合比、拌合物检测委托单
工程代码:                                                                 委托编号:
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	公路工程

	检测性质
	□常规见证检测    □监督见证检测    □普通检测    □委托检测    □其他：

	□见证单位

□监理单位
	
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监理员及电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现结           □月结号           □合同号            
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	年    月    日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	混凝土拌合物
	□表观密度  □含气量  □坍落度
□凝结时间  □泌水率
□扩展度经时损失  □其他
	□JTG 3420-2020  □GB/T 50080-2016  
□其他：

	混凝土配合比
	□《公路工程水泥混凝土路面施工技术规范》JTG/T F30-2014
	□配合比设计

□配合比验证【水泥（   ）kg/m3，水（   ）kg/m3，砂（   ）kg/m3，石1（   ）kg/m3，石2（   ）kg/m3，外加剂1（   ）kg/m3，外加剂2（   ）kg/m3，掺合料1（   ）kg/m3掺合料2（   ）kg/m3】
	□JTG/T F30-2014

□JTG/T 3650-2020 

□GB/T 50080-2016

□JGJ 55-2011

□GB/T 50081-2019

□GB/T 50082-2024
□其他：                              

	
	□《公路桥涵施工技术规范》

JTG/T 3650-2020
	
	

	
	□《普通混凝土配合比设计规程》

JGJ 55-2011
	
	

	
	□其他：                         
	□其他：                                                           
	□其他：                              

	配合比类型
	□普通混凝土 □泵送混凝土    □抗渗混凝土     □道路混凝土    □其他：

	配筋方式
	□素混凝土   □钢筋混凝土    □预应力混凝土

	环境条件
	□干燥环境   □无冻害潮湿环境□无冻害和除冰剂潮湿环境         □其他：

	浇筑方式
	□普通       □泵送          □其他：
	搅拌方式
	□机械搅拌   □人工搅拌

	设计或验证要求

	抗压强度等级
	
	抗折(弯拉)强度等级
	
	抗渗等级
	

	坍落度（mm）
	
	维勃稠度（s）
	
	扩展度（mm）
	

	原材料信息（配合比适用）

	水泥样品及报告编号
	
	掺合料1样品及报告编号
	
	掺量（%）
	

	砂1样品及报告编号
	
	掺合料2样品及报告编号
	
	掺量（%）
	

	砂2样品及报告编号
	
	外加剂1样品及报告编号
	
	掺量（%）
	

	石1样品及报告编号
	
	外加剂2样品及报告编号
	
	掺量（%）
	

	石2样品及报告编号
	

	样品编号
	
	工程部位
	

	备  注
	

	样品状态
描述
	□正常

□异常：                               
	受理人/
合同评审人
	
	委托人
	签名
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
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