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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

防水卷材检验委托单（一）

工程代码：                                                           委托编号：      
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 □水务 □市政

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□ 现 结                 □ 月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《预铺防水卷材》GB/T 23457-2025□P【主体材料厚度/全厚度       】

□PY 【□4.0   □其它   】

□R【□1.5     □2.0  

 □其它        】
	□PY类常规【可溶物含量、拉力、最大力时延伸率、低温柔性、不透水性、耐热性、接缝剥离强度（无处理）、搭接缝不透水性（无处理）、热老化后低温柔性】

□其它：                           
	GB/T 23457-2025、GB/T 328.5-2007、GB/T 328.10-2007、GB/T 328.14-2007

GB/T 328.9-2007、GB/T 328.11-2007

GB/T 328.26-2007、GB/T 328.8-2007、
□其它：                        

	
	□P类常规【膜断裂时延伸率、拉伸强度、低温弯折性、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温弯折性、热老化后低温柔性、接缝剥离强度（无处理）、搭接缝不透水性（无处理）】

□其它：                          
	GB/T 23457-2025、GB/T 328.5-2007、GB/T 328.10-2007、GB/T 328.14-2007

GB/T 328.9-2007、GB/T 328.11-2007

GB/T 328.8-2007
□其它：                        

	
	□R类常规【膜断裂时延伸率、拉伸强度、低温弯折性、低温柔性、不透水性、耐热性、热老化后低温弯折性、接缝剥离强度（无处理）、搭接缝不透水性（无处理）】

□其它：                          
	GB/T 23457-2025、GB/T 328.5-2007、GB/T 328.10-2007、GB/T 328.14-2007

GB/T 328.9-2007、GB/T 328.11-2007

GB/T 328.8-2007
□其它：                        

	□其它                      
	□其它：                                
	□其它：                        

	样品编号
	样品名称
	规格型号
	工程部位
	生产厂家
	出厂

编号
	出厂

日期
	代表

批量

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	是否用于地下工程：□是  □否

	样品状态
描述
	□正常  
□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。
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