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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

公路工程外加剂检测委托单
工程代码:                                                                 委托编号:
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	公路工程

	检验性质
	□常规见证检验    □监督见证检验    □普通检验    □委托检验    □其他：

	□见证单位

□监理单位
	
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监理员及电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现结          □月结号          □合同号           
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008

【类型：□HPWR-A (HPWR-S (HPWR-R

□HWR-S □HWR-R □WR-A □WR-S

□WR-R□AEWR (PA □Ac □Re □AE】
	(常规【减水率、泌水率比、抗压强度比】

(其它：(凝结时间差  (含气量  (减水率

(泌水率比   (抗压强度比
	(GB 8076-2008

(GB/T 50081-2019

(GB/T 50080-2016

□其他：

	《公路工程水泥混凝土外加剂》

JT/T 523-2022

【类型：□WR-A (WR-S (WR-R (WR-AE

(WR-AER □HWR-S □HWR-R □HWR-AE

□HWR-AER (PWR-A (PWR-S (PWR-R

(PWR-AE (PWR-SR (PWR-RS (HAA

□REA (AEA □SRA (AFA (FUC】
	(常规【减水率、泌水率比、抗压强度比】

(其它：(凝结时间差  (含气量 (减水率

(泌水率比   (抗压强度比
	(JT/T 523-2022

(GB/T 50081-2019
(JTG 3420-2020

(GB/T 50080-2016

□其他：

	样品编号
	工程部位
	样品名称
	型号

规格
	生产厂家
	出厂

编号
	掺量
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


	样品状态
描述
	□正常：

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
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