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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
公路工程紧固件检测委托单

工程代码：                                                           委托编号：     
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	公路工程

	检测性质
	□常规见证检测    □监督见证检测    □普通检测    □委托检测    □其他：

	□见证单位

□监理单位
	
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监理员及电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《钢板栓接面抗滑移系数的测定》GB/T 34478-2017
	□钢板栓接面抗滑移系数
	(GB/T 34478-2017

(GB/T 228.1-2021

	□《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020
	□高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数
	(GB 50205-2020

	
	□扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力
	(GB/T 3632-2008

	
	□高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数
	(GB/T 1231-2024

	□《钢结构高强螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011
	□高强度螺栓连接副和摩擦面抗滑移系数
	(JGJ 82-2011

	
	□扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力
	(GB/T 3632-2008

	
	□高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数
	(GB/T 1231-2024

	□《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632-2008
	□连接副紧固轴力  □保证载荷   □楔负载
	(GB/T 3632-2008

	□《钢结构用高强度大六角头螺栓连接副》GB/T 1231-2024
	□连接副扭矩系数 □保证载荷   □楔负载
	(GB/T 1231-2024

	□《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010
	□楔负载
	(GB/T 228.1-2021

	□《紧固件机械性能 第2部分:螺母》 GB/T 3098.2-2025
	(保证载荷
	(GB/T 228.1-2021

	(其他：                                     
	(其他：                                   
	(其他：                                   

	样品编号
	工程部位
	材质
	型号规格
	等级
	生产厂家
	代表

数量
	设计值

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
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